ACH-12000Н/1-Ц

**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон входного напряжения, В | 140-260 |
| Номинальная величина выходного напряжения, В | 220±8% |
| Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) | 12 |
| Рабочая частота (Гц) | 50 / 60 |
| КПД, при нагрузке 80% не менее | 97 |
| Точность поддержания выходного напряжения (%) | 8 |
| Масса нетто (кг) | 21,3 |
| Охлаждение | принудительное |
| Время регулирования (мс) | 5-7 |
| Искажение синусоиды | отсутствует |
| Высоковольтная защита (В) | 260±5 |
| Класс защиты | IP 20 (негерметизирован) |
| Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм) | 305х190х360 |
| Рабочая температура окружающей среды (оС) | 0-45 |
| Относительная влажность воздуха, не более (%) | 80 |