* Тип входной сети: однофазная
* Диапазон входных напряжений: 140…260 В
* Частота входной сети: 50/60 Гц
* Номинальная мощность: 15 кВт
* Диапазон выходных напряжений: 220 В ± 8 %
* Подключение к сети: клеммная колодка
* Подключение нагрузки: клеммная колодка
* Высоковольтная защита: 260 В ± 8 В
* Искажение синусоиды: отсутствует
* Байпас: есть
* КПД, не менее: 97 %
* Класс защиты: IP20
* Охлаждение: принудительное
* Рабочая температура окружающей среды: 0…+45 °С
* Относительная влажность воздуха, не более: 80 %
* Габаритные размеры, Д×Ш×В: 350x330x440 мм
* Масса, не более: 53,6 кг
* Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев